**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

**İhale Kayıt Numarası**: 2024/005

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZ NO** | **YAPILACAK İMALATIN ADI** | **BİRİM** | **MİKTARI** | **TEKLİF BİRİM FİYAT** | **TOPLAM TUTAR** |
| 01-ÇY | SBS POLİMER İLE MODİFİYE EDİLMİŞ 5 MM, %1600 ESNEYEBİLEN, -25 DERE SOĞUKTA ESNEKLİĞİNİ KORUYAN PE FİLM KAPLI KENDİ KENDİNİ TAMİR EDEN BİTÜM ESASLI SU YALITIM ÖRTÜSÜ | M2 | 1650 |  |  |
| 02-ÇY | %100 SAF POLİÜREA BAZLI İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIM MALZEMESİ İLE 2 MM KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI | M2 | 1480 |  |  |
| 03-ÇY | 250 GR/M2 GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ | M2 | 3130 |  |  |
| 04-ÇY | EPOKSİ ESASLI TAMİR HARCI YAPILMASI | M2 | 2600 |  |  |
| 05-ÇY | 2,5 CM KALINLIĞINDA 500 KG ÇİMENTO DOZLU ŞAP YAPILMASI | M2 | 3130 |  |  |
| 06-DS | 40X40 EBATLARINDA 1. KALİTE BEYAZ SERAMİK YER KAROLARI İLE DÖŞEME YAPILMASI (Derz dolgusu silikon malzemesi ile yapılacaktır.) | M2 | 95 |  |  |
| 07-DS | 30X60 EBATLARINDA 1. KALİTE BEYAZ SERAMİK İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (Derz dolgusu silikon malzemesi ile yapılacaktır.) | M2 | 240 |  |  |
| 08-Eİ | GALERİ DÖŞEME VE PERDELERİNE POLİÜRETAN ESASLI RİJİT VE ESNEK ENJEKSİYON İLE SU İZOLASYON SİSTEMİ YAPILMASI İŞİ | KG | 250 |  |  |
|  | TOPLAM | | | |  |

|  |
| --- |
| Adı-Soyadı / Ticaret Ünvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |